|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Srbija_Grb |  | *Чувати до краја 2029 године**Ф-ја/ред.бр. 30/51* |
| 22.08.2024 |  | Т.Трифуновић |
| *(датум)* |  | *(потпис)* |
| **РЕПУБЛИКА СРБИЈА****МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ**Технички ремонтни заводНХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ...................................... 2024 год.**К Р А Г У Ј Е В А Ц** |  |  |

**Позив за подношење понуда**,

- доставља,

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену услугу

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | Н а з и в | Јед. мере | Количина | Јед.цена без пдв-а | Укупно без пдв-а | Укупно са пдв-ом | Квалитет |
| 1 | Израда резервоара од прохрома: -капацитета 130l,-димензије резервоара 780х640х275mm,-дебљина лима резервоара 2mm,-димензије поклопца 785х280mm,-дебљина лима поклопца 4mm. На поклопцу је потребно отварање ревизионих отвора и варење прикључака према скици.У прилогу скица резервоара као и слике старог резервоара. | ком | *2* |  |  |  |  |
| **Напомена: Доставити атест материјала од ког је направљен резервоар и испитати на пропусност. Гаранција резервоара најмање годину дана.** |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке.

Критеријум за избор најповољније понуде је ``најнижа понуђена цена`` уз испуњење тржених техничких захтева. Уз испоруку доставити: Доказ о материјалу- атест материјала.

Рок и место испоруке: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Рок и начин плаћања\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Понуду можете досатвити на овом обрасцу.

Понуду доставити, на фаx: **034-335-462** или на e-mail trzk@trzk.co.rs најкасније до 30.08.2024. године.

Контакт телефон: комерцијала 034/335-095 лок.352 или 064 974 5059 Тамара Трифуновић, за техничка питања Данијела Станишић 034/335-095 лок.320.

ТТ/ **ПО ОВЛАШЋЕЊУ ДИРЕКТОРА**

 потпуковник

 Дејан Петровић, маст.инж.