|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прилог1 –Техничка спецификација мерила масе** | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| **ПАРТИЈА 1: Оверавање мерила масе** | | | | | | | | | | | |
| **РБ** | | **Назив и карактеристике** | | Ј.М. | Кол. | | Напомена | | | | |
| 1. | | ВАГА, класе III, сталниположајравнотеже,, ЕЛ 1000, 8135066, (25-1000)kg | | ком | 1 | |  | | | | |
| 2. | | ВАГА, класе III, сталниположајравнотеже,, МВ-20, 142, SL.OZ.M 05-99, (20-2000)kg | | ком | 1 | |  | | | | |
| 3. | | ВАГА, класе III, сталниположајравнотеже,, МВ-1000, (100-10000)kg | | ком | 1 | |  | | | | |
| **Оверавање у складу са законском метрологијом у РС** | | | | | | | | | | | |
|  | **ПАРТИЈА 2: Оверавање или метролошко потврђивање мерила масе** | | | | | | | |  | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
| **РБ** | | **Назив и карактеристике** | | Ј.М. | Кол. | | Напомена | | | | |
| 1. | | ВАГА, класе I, санеаутоматскимфункционисањем,безподеле, аналитичка , /JS1203C/A, **B807438401,** (0-240) g | | ком | 1 | |  | | | | |
| 2. | | ВАГА, класе II, санеаутоматскимфункционисањем,безподеле, прецизна , PS 2 600.R2, **558634,** d=0,001g e=0,01g, (0,02-600)g | | ком | 1 | |  | | | | |
| 3. | | ВАГА, класе II, санеаутоматскимфункционисањем,безподеле, прецизна , SIWXSBBP-3-3-H, **37002658**, Ex 2G Ex mb (ib)IIC T4, (0-3100) g | | ком | 1 | |  | | | | |
| 4. | | ВАГА, класе II, санеаутоматскимфункционисањем,безподеле, прецизна , SIWXSBBP-3-3-H, **37002659**, Ex 2G Ex mb (ib)IIC T4, (0-3100)g | | ком | 1 | |  | | | | |
| 5. | | ВАГА, класе II, санеаутоматскимфункционисањем,безподеле, прецизна , ЕТ1111, **1358,** , (5-1200)g | | ком | 1 | |  | | | | |
| 6. | | ВАГА, класе III, сталниположајравнотеже,, М-12-26, **85-3085**, , (0,04-5) kg | | ком | 1 | |  | | | | |
| 7. | | ВАГА, класе III, сталниположајравнотеже EEP150-2-1-NL-x, **009394**, e=0,02/005 kg, 60/150min0,4kg | | ком | 1 | |  | | | | |
| 8. | | ВАГА, класе III, сталниположајравнотеже,, MANE -1-150, **11502500,**мерни претварач:L6G, 1x300, (1-150) kg | | ком | 1 | |  | | | | |
| 9. | | ВАГА, класе III, сталниположајравнотеже,, MANE-1-150, **11502552**, (0-150) kg,50g | | ком | 1 | |  | | | | |
| 10. | | ВАГА, класе III, променљивиположај равнотеже,м-20-п, **15586**, (0,1-20)kg | | ком | 1 | |  | | | | |
| 11. | | ВАГА, класе III, променљивиположајравнотеже,,прециз, **2005**, (01-2)kg. | | ком | 1 | |  | | | | |
| 12. | | ВАГА, класе II, санеаутоматскимфункционисањем,безподеле, прецизна , **ЕД 5201,**  (5-5200) g/1g , 23402857 | | ком | 1 | |  | | | | |
| 13. | | ВАГА, класе III, сталниположајравнотеже,, М-12-36, **85-5856**, , (0,4-50) kg/20g | | ком | 1 | |  | | | | |
| 14. | | ВАГА, класе III, сталниположајравнотеже,, Југомер, М-3-361,(1-100)кg/50g | | ком | 1 | |  | | | | |
| 15. | | ВАГА, класе II, санеаутоматскимфункционисањем,безподеле, **3992 Ex 004,**  Sl Oz M-02-039, e=1g d=0,1, (5000-12000)g | | ком | 1 | |  | | | | |
| 16. | | ВАГА, класе II, санеаутоматскимфункционисањем,безподеле, прецизна , **2200 SH,**  3602 0002**,** SL.OZ.TIPA M-2-7, (5-2200)g/10mg | | ком | 1 | |  | | | | |
| 17. | | ВАГА, класе II, санеаутоматскимфункционисањем,безподеле, прецизна ,  **FC64DE-SX,M2-74,,** YAC01LA X00FC 2211950, ,d=1g , e=10g, (0,05-64)kg | | ком | 1 | |  | | | | |
| **Оверавање у складу са законском метрологијом у Републици Србији или метролошко потврђивање у метролошкој лабораторији система Одбране, у складу са Правилником о метролошкој делатности у области Одбране, СВЛ број 19 од 5. јуна 2018. године** | | | | | | | | | | | |